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重要声明
不作保证声明
不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。
保密声明
本文档（包含任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。
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[bookmark: _Toc84583843]第1章IS40B4GDP导轨蓝牙4G网关
[bookmark: _Toc84583844]1.1电气规格
	供电方式
	POE或DC12V-36V

	功率
	5W

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


[bookmark: _Toc84583845]1.2技术参数
	主控MCU 
	ARM 32位 M4

	工作频率
	2.4GHz

	发射功率
	蓝牙：10dBm

	协议
	蓝牙5.0

	接收灵敏度
	BLE:>-104dBm

	传输距离*
	BLE：300m

	加密方式
	支持AES加密


备注：传输距离为可视距离；

[bookmark: _Toc84583846]1.3物理参数
	产品尺寸
	挂耳未展开185*140*30mm，挂耳展开后210*140*30mm，天线高230mm

	颜色
	黑色

	重量
	580g

	材质
	铁板

	防护等级
	无



[bookmark: _Toc84583847]1.4其他参数
	入网方式
	LAN口（10M/100M）

	网络类型
	DHCP或静态IP

	网络传输
	UDP/MQTT

	天线
	外置，玻璃钢

	天线接口
	N母头


[bookmark: _Toc84583848]1.5配置功能
	指向IP
	支持域名、IP方式

	空中升级
	支持OTA

	配置方式
	微信小程序或ACserver配置


	蓝牙天线接口
	N头


[bookmark: _Toc84583849]1.6天线接口
	4G天线接口
	N头



[bookmark: _Toc84583850]1.7产品外观
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