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[bookmark: _Toc208857499][bookmark: _Toc208857498][bookmark: _Toc177638927]JJ-IB32I室内位标
[bookmark: _Toc177638928]电气规格
	电池容量
	2400mAh

	峰值电流
	5.5mA

	休眠功耗
	<1uA

	平均功耗
	<30uA*

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。
[bookmark: _Toc177638929]工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz




[bookmark: _Toc177638930]物理参数
	产品尺寸
	53*23mm

	颜色
	白

	重量
	45g

	外壳材质
	ABS



备注：包装不同，物理参数有所不同。
颜色，批量可选，现货根据库存发货。
重量不同型号，略有差异。
[bookmark: _Toc177638931]其他参数

	发射功率
	-20dB-4dB，4db为一个周期

	覆盖范围
	直径最大100m

	续航时间
	最长10年*

	防拆功能
	限位防拆*

	防水等级
	IP55

	安全性
	AES加密，防纂改，可连接模式，不可连接模式

	支持协议
	苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0


*
续航时长与发射功率，发射周期以及环境温度相关。
可选配置功能，标准功能未包含。
[bookmark: _Toc177638932]配置功能
	手机配置
	支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置防篡改密钥

	空中升级
	支持OTA



[bookmark: _Toc177638933]产品图样
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[bookmark: _Toc177638934]包装规格
48个/箱

[bookmark: _Toc177638935]JJ-IB100防爆位标
[bookmark: _Toc177638936]电气规格
	电池容量
	2600mAh，5200mAh （选配，默认2600mAh）

	峰值电流
	5.5mA

	休眠功耗
	<1uA

	平均功耗
	<30uA*

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。

[bookmark: _Toc177638937]工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz




[bookmark: _Toc177638938]物理参数
	产品尺寸
	120*120*24mm

	颜色
	工业黄，黑，蓝，乳白等（选配）

	重量
	185-195g

	外壳材质
	改性ABS



备注：
颜色，批量可选，现货根据库存发货。
[bookmark: _Toc177638939]其他参数

	发射功率
	-40dB-4dB

	覆盖范围
	直径最大100m

	续航时间
	最长10年（最大电池容量）

	防水等级
	IP68

	抗压等级
	10吨抗压

	相关认证
	防爆认证

	安全性
	AES加密，放纂改，支持可连接模式，不可连接模式

	支持协议
	苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0



[bookmark: _Toc177638940]配置功能
	手机配置
	支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置放篡改密钥

	空中升级
	支持OTA



[bookmark: _Toc177638941]产品图片
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[bookmark: _Toc177638942]包装规格
60个/箱
[bookmark: _Toc177638943]JJ-IB32W腕表iBeacon
[bookmark: _Toc177638944]电气规格
	电池容量
	50mAh

	供电方式
	充电式锂电池

	充电方式
	Mirco usb

	充电电压
	5V

	峰值电流
	5.5mA

	休眠功耗
	<1uA

	平均功耗
	<30uA*

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


*平均功耗与广播周期、广播功率相关，此默认值为500ms，0dbm。

[bookmark: _Toc177638945]工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz




[bookmark: _Toc177638946]物理参数
	产品尺寸
	250*40*11mm

	颜色
	白、粉、蓝、黑、橙、绿

	重量
	30g

	外壳材质
	塑料



备注：颜色，批量可选，现货根据库存发货。
[bookmark: _Toc177638947]其他参数

	发射功率
	-40dB-4dB

	覆盖范围
	直径最大100m

	续航时间
	3-6个月

	防水等级
	IP53

	安全性
	AES加密，放纂改，支持可连接模式，不可连接模式

	支持协议
	苹果公司标准iBeacon协议，Bluetooth 5.0



[bookmark: _Toc177638948]配置功能
	手机配置
	支持修改UUID、major、minor、广播间隔、广播功率、设置放篡改密钥

	空中升级
	支持OTA



[bookmark: _Toc177638949]产品图片
[image: ]
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