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[bookmark: _Toc208857499][bookmark: _Toc208857498]
[bookmark: _Toc118386316]电气规格
	工作电压
	3.3V~4.2V

	充电规格
	5V/0.5A

	发射功率
	BLE：8dBm LORA：17dBm

	协议
	BLE5.0  LORALAN

	接收灵敏度
	BLE:<-101dBm LORA: <-148dBm

	最大电流
	<130mA@3.3V

	监听电流
	<6Ma@3.3v

	休眠功耗
	<30Ua@3.3V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



[bookmark: _Toc118386317]工作频率
	LORA频率
	470-510MHz

	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz


[bookmark: _Toc118386318]物理参数
	产品尺寸
	65*57*30/72*84*32

	颜色
	黄色

	重量
	70g

	防水级别
	IP67

	外壳材质
	ABS



[bookmark: _Toc118386319]其他参数

	充电方式
	Type-C充电

	充电保护
	防过充保护

	低压保护
	电池低压保护

	紧急报警
	支持，语音提示，振动

	动静判断
	支持

	低电提醒
	LED闪烁，语音提示

	升级方式
	支持空中升级



[bookmark: _Toc118386320]配置功能
	是否过滤
	支持

	发射频次
	支持

	移动触发
	灵敏、普通、不灵敏

	静止后发射时间
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
[bookmark: _Toc118386322]产品样式
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