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[bookmark: _Toc209790642]第一章JJ-IP32BC防拆资产定位标签规格书
JJ-IP系列资产定位标签是金桔智能专为资产可视化、精益化管理设计的智能硬件产品。该系列不仅提供基础的资产位置追踪，更集成了AOA高精度定位、主动寻物、智能状态感知等多项前沿功能，可满足从大型仓储物流、智能制造到智慧医疗、企业IT资产管理等多种复杂场景下的精准、高效管理需求。
核心功能与用途：
1. AOA高精度定位（亚米级）
· 功能描述：支持基于蓝牙5.1的AOA到达角定位技术，可实现室内亚米级（0.5-1米） 的精准定位。
· 核心用途：彻底改变传统蓝牙区域定位的模糊性。特别适用于仓库内特定货架层、工具墙上具体工具、实验室精密仪器、医院特定医疗设备的快速精确定位，大幅减少寻找时间。
2. 主动寻物（远程闪灯告警）
· 功能描述：用户可在后台管理系统的电子地图上，直接点击目标资产ID，或通过搜索后触发“寻找”指令。对应的资产标签会立即以LED灯闪烁响应。
· 核心用途：在密集的货架或设备堆中，快速可视化管理目标资产。例如，仓管员需要找某个特定型号的设备时，无需逐个翻找，一键触发即可让目标“自我声明”，效率提升超90%。
3. 防拆报警机制
· 适用于需要防止非法移动或拆卸的固定资产，如高端仪器、服务器机柜、贵重物品柜等。一旦标签被非法拆除，系统立即触发报警，保障资产安全。
4. 智能动静判断与可配置策略
· 结合高精度定位，可精确记录资产的移动轨迹、静止时长，分析资产利用率。可配置的发送间隔与灵敏度，完美平衡了定位精度与电池续航。
5. 适用场景举例：
· 高端制造业：对工具车、精密模具进行亚米级定位和主动寻物，实现快速调用。
· 智慧仓库：实现托盘、货箱的精准库位管理，一键寻找指定物资。
· 医院资产管理：精确定位心电监护仪、输液泵等移动设备的位置，一键触发鸣响方便护士快速收取。
· 数据中心：对服务器、交换机进行机柜级定位和防拆保护。

[bookmark: _Toc209790643]电气规格
	工作电压
	3.3V

	电池规格
	CR2450*1节

	最大电流
	<8.5mA@3.3V

	监听电流
	<3mA@3.3v

	蓝牙发射电流
	<8.5mA@3.3v

	休眠功耗
	<10uA@3.3V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



[bookmark: _Toc209790644]工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz


[bookmark: _Toc209790645]物理参数
	产品尺寸
	4.3*3.1*3.3cm

	颜色
	黄色

	重量
	22g

	外壳材质
	PC



[bookmark: _Toc209790646]其他参数

	动静判断
	支持

	低电提醒
	LED闪烁

	升级方式
	支持手机单个升级或者网关批量升级



[bookmark: _Toc209790647]配置功能
	信标过滤
	支持

	数据发送间隔
	可调

	动作幅度触发
	灵敏度可调

	静止后发送数据
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
[bookmark: _Toc209790648]产品样式
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