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[bookmark: _Toc209789466]第一章JJ-IP33B防拆资产定位标签规格书
JJ-IP系列资产定位标签是金桔智能专为资产可视化、精益化管理设计的智能硬件产品。该系列不仅提供基础的资产位置追踪，更集成了AOA高精度定位、主动寻物、防拆报警、智能状态感知等多项前沿功能，可满足从大型仓储物流、智能制造到智慧医疗、企业IT资产管理等多种复杂场景下的精准、高效管理需求。
核心功能与用途：
1. 防拆报警机制
适用于需要防止非法移动或拆卸的资产，如仪器设备、工具箱、贵重物品柜等。一旦标签被非法拆除，系统立即触发报警，保障资产安全。
2. 智能动静判断
可自动识别资产是否处于移动状态，适用于仓储中的货物周转监控、设备使用频率统计等场景，实现资产动态可视化。
3. 可配置发送间隔与灵敏度
用户可根据实际使用场景（如高频移动 vs 长期静置）灵活调整数据上报频率和动作触发灵敏度，优化电池续航与数据有效性。
4. 低功耗蓝牙通信
支持与手机APP或蓝牙网关配合使用，实现资产快速盘点、位置巡检、出入库管理等，提升作业效率。
5. 适用场景举例：
· 工厂设备巡检与管理
· 医疗设备定位与防丢
· 仓储托盘与周转箱追踪
· 展览器材防盗与状态监控

[bookmark: _Toc209789467]电气规格
	工作电压
	3.6V

	电池规格
	14250*2节

	最大电流
	<8.5mA@3.6V

	监听电流
	<6mA@3.6v

	蓝牙发射电流
	<8.5mA@3.6v

	休眠功耗
	<10uA@3.6V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



[bookmark: _Toc209789468]工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz


[bookmark: _Toc209789469]物理参数
	产品尺寸
	51*51*25mm

	颜色
	黑色

	重量
	150g

	外壳材质
	PC



[bookmark: _Toc209789470]其他参数

	防拆报警
	支持

	动静判断
	支持

	低电提醒
	LED闪烁

	升级方式
	支持手机单个升级或者网关批量升级



[bookmark: _Toc209789471]配置功能
	信标过滤
	支持

	数据发送间隔
	可调

	动作幅度触发
	灵敏度可调

	静止后发送数据
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
[bookmark: _Toc209789472][image: ]产品样式
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[bookmark: _Toc209789473]第2章JJ-IP32BL双模资产定位标签规格书

核心功能与用途：
1. 蓝牙AOA高精度定位 + LoRa远距离传输
· 功能描述：在室内，通过蓝牙AOA技术实现亚米级高精度定位；在室外或大面积厂房，通过LoRa网络将位置数据远距离、低功耗地回传至云端。
· 核心用途：解决“最后一公里”室内外一体化定位难题。适用于资产在园区内跨建筑流动的场景，如：从仓库（室内精准定位）装车，运输至车间（室外LoRa追踪），再进入车间内部（再次进入室内精准定位），全过程无缝可视。
2. 主动寻物（远程闪灯告警）
· 功能描述：同样支持通过管理平台远程触发标签闪灯，便于在混合场景中快速识别目标资产。
· 核心用途：在物流园区内，从上百辆叉车中快速定位指定车辆；在大型车间里，从众多设备中找到需要维护的那一台。
3. 广域覆盖与深度覆盖能力
· LoRa模块强大的穿透能力，确保在复杂钢结构厂房或地下车库等GPS/4G信号弱的区域，仍能稳定上传数据。
4. 适用场景举例：
· 智慧园区与物流枢纽：对叉车、拖车、集装箱等进行室内外无缝追踪和调度。
· 大型基建项目：对散布在工地各处的发电机、大型设备进行定位和一键查找。
· 电力巡检：对变电站园区内的移动设备、仪器箱进行精细化管理。

[bookmark: _Toc209789474]2.1  电气规格
	工作电压
	3.6V

	电池规格
	功率型14505*1节

	蓝牙最大监听电流
	<6mA@3.6v

	蓝牙最大发射电流
	<8.5mA@3.6v

	LORA最大发射电流
	<110mA@3.6

	LORA最大接收电流
	<12mA@3.6

	休眠功耗
	<10uA@3.6V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



[bookmark: _Toc209789475]2.2  工作频率
	LoRa频率
	470MHz~510MHz

	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz


[bookmark: _Toc209789476]2.3  物理参数
	产品尺寸
	81*41*20mm

	颜色
	白色

	重量
	100g

	外壳材质
	PC



[bookmark: _Toc209789477]2.4  其他参数

	动静判断
	支持

	低电提醒
	支持

	升级方式
	手机单个升级或者网关批量升级



[bookmark: _Toc209789478]2.5  配置功能
	信标过滤
	支持

	数据发送间隔
	可调

	动作幅度触发
	灵敏度可调

	静止后发送数据
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
[bookmark: _Toc209789479]2.6  产品样式
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