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[bookmark: _Toc112690369]第1章JJ-IP32B资产定位标签规格书
[bookmark: _Toc112690370]1.1  功能介绍
内置三轴传感器，可以动态调节广播和定位频率；支持广播等参数的小程序配置；内置大容量电池，静止状态下最高待机时间8年以上；内置滤波算法，配合蓝牙网关可达定位1~3m精度；可选配的蜂鸣器组件功能，可以实现寻物功能；可选配的防拆功能，可以实现防拆报警等功能。

[bookmark: _Toc112690371]1.2  电气规格
	工作电压
	3.6V

	电池规格
	功率型14505*1节

	蓝牙最大监听电流
	<6mA@3.6v

	蓝牙最大发射电流
	<8.5mA@3.6v

	休眠功耗
	<10uA@3.6V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



[bookmark: _Toc112690372]1.3  工作频率
	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz


[bookmark: _Toc112690373]1.4  物理参数
	产品尺寸
	81*41*20mm

	颜色
	白色

	重量
	100g

	外壳材质
	PC



[bookmark: _Toc112690374]1.5  其他参数

	动静判断
	支持

	低电提醒
	支持

	升级方式
	手机单个升级或者网关批量升级



[bookmark: _Toc112690375]1.6  配置功能
	信标过滤
	支持

	数据发送间隔
	可调

	动作幅度触发
	灵敏度可调

	静止后发送数据
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
[bookmark: _Toc112690376]1.7  产品样式
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