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[bookmark: _Toc208857499][bookmark: _Toc208857498][bookmark: _Toc62038831]JJ-IS40BL室外网关
[bookmark: _Toc62038832]电气规格
	供电方式
	POE

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


[bookmark: _Toc62038833]技术参数
	主控MCU 
	ARM 32位 M4

	工作频率
	蓝牙：2.4GHz；LORA：480MHz

	发射功率
	蓝牙：8dBm LORA：25dbm

	协议
	蓝牙5.0  lora

	接收灵敏度
	BLE:<-101dBm LORA: <-138dBm

	传输距离*
	BLE：300m ； LORA：1Km

	设备容量
	BLE：扫描节点数>100终端/秒  LORA：扫描节点数>20终端/秒

	加密方式
	支持AES加密

	LORA通道
	8 通道上行，1 通道下行

	LORA速率
	0~37.5kbps

	LORA主控
	Sx1301


备注：传输距离为可视距离；

[bookmark: _Toc62038834]物理参数
	产品尺寸
	挂耳未展开185*140*30mm，挂耳展开后210*140*30mm，天线高230mm

	颜色
	黑色

	重量
	600g

	材质
	铁板

	防护等级
	无



[bookmark: _Toc62038835]其他参数

	入网方式
	LAN口（10M/100M）

	网络类型
	DHCP或静态IP

	网络传输
	UDP

	天线
	外置，吸盘天线

	天线接口
	SMA



[bookmark: _Toc62038836]配置功能
	指向IP
	支持域名、IP方式

	空中升级
	支持OTA

	配置方式
	蓝牙小程序或ACserver配置


	蓝牙天线接口
	SMA头


[bookmark: _Toc62038837]天线接口
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正面
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