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[bookmark: _Toc117606513][bookmark: _Toc118386372]1.1产品描述
UWB 定位基站可广泛应用于物联网的二维或三维定位中。可支持半双工通信、全双工通信。网关支持10/100m以太网连接云服务器。 设备内部集成了蓝牙芯片并配备UWB基带处理芯片，实现UWB数据传输，平面定位和定位测距等功能。设备支持蓝牙和uwb双模通讯，主要用于医疗，工厂，办公等各种二维定位场景中，也可用于仓储物流等三维定位场景中。
1.2产品特色
基站支持二维定位，支持多网关级联，降低了施工成本，定位精度最高至30cm；相对WiFi、蓝牙定位精度更高稳定性更好。
运维方便；支持手机小程序配置管理，同时支持AC集中管理
安装方便：吸顶安装减少施工安装的难度和成本
供电方便，支持标准的POE48V网线供电和回传数据；减少施工布线成本
[bookmark: _Toc117606514][bookmark: _Toc118386373]1.3电气规格
	供电方式
	POE48V

	工作温度
	-20℃—70℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露

	功耗
	小于3W


[bookmark: _Toc117606515][bookmark: _Toc118386374]1.4技术参数
	主控MCU 
	ARM 32位 M4

	工作频率
	BLE：2.4GHz；UWB：6.0 to 6.5 GHz

	发射功率
	BLE：8dBm UWB：-10dBm

	协议
	BLE5.0  802.15.4

	接收灵敏度
	BLE:<-101dBm  UWB: <-110dBm

	传输距离*
	BLE：200m ； UWB：40m

	加密方式
	支持AES加密

	UWB通道
	5, 9

	UWB速率
	850 kbps, 6.8 Mbps

	覆盖半径
	大于30m

	测距精度
	大于30cm


备注：传输距离为可视距离；
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	产品尺寸
	230*230*40mm

	颜色
	白色

	重量
	500g

	材质
	ABS
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	入网方式
	LAN口（10M/100M）

	网络类型
	DHCP或静态IP

	网络传输
	UDP

	天线
	内置天线矩阵
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	指向IP
	支持域名、IP方式

	空中升级
	支持OTA

	配置方式
	蓝牙小程序或AC配置


	网络接口
	rg-45口
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[bookmark: _Toc118386379]1.9工作环境
1、固定于无显著摇动或冲击振动的地方，平固定于天花板；
2、使用环境无破坏绝缘防护结构的气体或蒸汽；
3、使用环境无腐蚀性。
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	配件
	JJ-U

	
	UWB定位基站

	主机
	1台

	合格证
	1张

	安装螺丝螺母
	1套

	安装背板
	1副
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