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[bookmark: _Toc208857499][bookmark: _Toc208857498]
[bookmark: _Toc78208384]第1章 JJ-IS40BAXP蓝牙5.1AOA室内吸顶网关
[bookmark: _Toc78208385]1.1电气规格
	项目
	内容

	供电方式
	POE或DC5V1A

	额定功率
	3W

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露


[bookmark: _Toc78208386]1.2技术参数
	项目
	内容

	主控MCU
	双核ARM M4F 64MHz

	Flash
	1MB+512KB

	RAM
	256KB+128B

	频率
	2.4Ghz 

	协议
	蓝牙5.1 ，4.2

	传输速率
	支持250Kbps、1Mbps、2Mbps

	发射功率
	10dBm；

	接收灵敏度
	>-95dBm

	加密方式
	支持AES硬件加密



[bookmark: _Toc78208387]1.3物理参数
	项目
	内容

	产品尺寸
	230*230*40mm

	颜色
	白色

	重量
	500g

	外壳材质
	ABS



[bookmark: _Toc78208388]1.4其他参数
	入网方式
	LAN口（10M/100M）

	网络类型
	DHCP或静态IP

	网络传输
	UDP

	天线
	板载阵列天线



[bookmark: _Toc78208389]1.5配置功能
	指向IP
	支持域名、IP方式

	空中升级
	支持OTA

	配置方式
	微信小程序配置或ACserver配置



[bookmark: _Toc78208390]1.6 蓝牙功能
	AOA覆盖范围
	安装高度的1.5倍为半径的圆形覆盖范围

	AOA精度
	无遮挡环境下，0.5m以内定位精度

	是否支持蓝牙5.1
	是

	是否支持低版本蓝牙协议定位
	是

	是否支持蓝牙传输
	是



[bookmark: _Toc78208391]1.7产品外观
[image: ]

[bookmark: _Toc78208392]1.8包装规格
样品1个每箱，纸壳珍珠棉包装；批量袋装每箱50个。
[bookmark: _Toc78208393]1.9产品logo
默认中性包装，可定制logo；
[bookmark: _Toc78208394]1.10包装配件
默认不含适配器，适配器需单独购买。
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