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JJ-IS40BL Lorawan网关
 

[image: ]产品描述  
 JJ-IS40BL室外网关可广泛应用于低功耗广域物联网。可支持半双工通信、全双工通信。网关支持10/100m以太网连接云服务器。 设备内部集成了蓝牙芯片并配备基带处理芯片SX1302，实现并行8通道上传，1 通道下发。设备支持蓝牙和lora双模通讯，可以广泛兼容各种lora和蓝牙终端产品。
 

产品特性 
■ 支持LoRa全双工模式，8个接收通道，1个下发通道 
■ 支持以太网，4G（可选） 
■ 支持UDP，TCP，MQTT,WEBSOCKT,HTTP 等多种协议
■ 支持LoRaWAN 标准协议  
■ 支持LoRaWAN Class A/B/C  
■ 发射功率最高达 27dBm，接收机灵敏度达 到-142dBm@SF12 
■ 支持LoRaWAN全球频率计划，支持用户自定频率   
■ 看门狗设计，保证系统稳定 
■ 支持空中升级
■ 采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线  
■ 内置管理管理工具ACSERVER,方便配置管理  

[image: ]硬件规格 
■ 蓝牙: BLE5.0 
 支持长距离蓝牙，蓝牙连接，蓝牙广播收集等蓝牙节点功能。
■ LoRa集中器：标准的8通道LoRa网关，1路独立下发通道，发射功率最大可达27dBm,接收灵敏度最低可达-142dBm 
参数性能 

LoRa参数 
	参数 
	说明 

	输出功率 
	-1~27dBm 

	输入功率 
	＜10dBm 

	带宽 
	7.8~500kHz 

	扩频因子 
	SF7~SF12 

	接收灵敏度 
	-142dBm@SF12 BW125kHz 

	谐波 
	＜-40dBm @ 1GHz  

	频率范围 
	 EU868 , AS923 , AU915 , KR920 ,RU864 ,IN865,US915
LoRaWAN全球频率计划 

	信道 
	全双工模式，8路LoRa接收通道，1路LoRa下发通道  



蓝牙参数
	参数 
	说明 

	输出功率 
	-40~10dBm 

	协议 
	支持BLE4，BLE4.2，BLE5.0

	传输速率
	Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2)

	接收灵敏度 
	<-97dBm 

	覆盖范围
	>300M 



电气参数 
	类别 
	说明 

	电源 
	DC 12V 或 POE

	电流 
	Max . 1A 

	功耗 
	＜5W 


物理特性 
	特性 
	说明 

	尺寸 
	216mm*216mm*70mm 

	重量 
	约1.2kg 

	温度 
	-20~70℃（工作）,  -40~85℃（储存） 

	湿度 
	5~95%（无凝结） 


 
接口 
	类别 
	说明 

	电源接口 
	RJ45@poe

	网口 
	RJ45 

	LoRa天线接口 
	N头玻璃钢天线 

	蓝牙天线接口 
	N头玻璃钢天线



 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
image1.png




image2.jpeg




image3.png
ALINKWISE




image4.png




image5.png
ALINKWISE




image6.png




