[bookmark: _Toc141186547]墨水屏可视定位胸牌规格书

[image: ]


[bookmark: _Toc141186548]电气规格
	工作电压
	3.3V~4.2V

	电源充电规格
	5V1A

	最大电流
	<800mA@3.3V

	监听电流
	<6Ma@3.3v

	蓝牙发射电流
	<10Ma@3.3v

	休眠功耗
	<30Ua@3.3V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露



太阳能充电规格

	工作电压
	5V

	工作电流
	50mA

	工作功率
	0.3W

	开路电压
	6V

	短路电流
	66mA

	工作条件
	阳光下无遮挡



显示规格
	屏幕尺寸
	2.13In

	屏幕像素
	122×250 pixel

	显示区域
	23.7×48.5MM



AIS规格
	覆盖范围
	典型值 4 海里（接收天线高于海平面 10 米）

	定位模式
	GPS/北斗

	定位精度
	<5m (CEP50)




[bookmark: _Toc141186549]工作频率
	LoRa频率
	470MHz~510MHz

	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz

	AIS频率
	AIS 频点 1:161.975MHz
AIS 频点 2:162.025MHz


[bookmark: _Toc141186550]物理参数
	产品尺寸
	104*70*14.5mm

	颜色
	红色

	重量
	110g

	防水级别
	IP68

	外壳材质
	ABS



[bookmark: _Toc141186551]其他参数

	充电方式
	磁吸充电

	充电保护
	防过充保护

	低压保护
	电池低压保护，防过放电

	紧急报警
	支持

	动静判断
	支持

	震动提醒
	支持

	低电提醒
	LED闪烁

	升级方式
	支持空中升级



[bookmark: _Toc141186552]配置功能
	是否过滤
	支持

	发射频次
	支持

	移动触发
	灵敏、普通、不灵敏

	静止后发射时间
	支持



备注：配置需手机支持蓝牙4.2以上
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