[bookmark: _Toc117606512][bookmark: _Toc118386371]JJ-U室外UWB双通道定位基站
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[bookmark: _Toc117606513][bookmark: _Toc118386372]1.1产品描述
室外双通道远距离定位基站可广泛应用于物联网的一维定位中。可支持半双工通信、全双工通信。网关支持10/100m以太网连接云服务器。 设备内部集成了蓝牙芯片并配备UWB基带处理芯片，实现UWB数据传输和定位测距等功能。设备支持蓝牙和uwb双模通讯，主要用于隧道/管廊/地铁等一维定位场景中。
1.2产品特色
单基站支持一维定位，不需要2台UWB基站即可实现；减少了设备数量和施工布线成本
单基站覆盖距离远，覆盖直径可达800米；大大的降低了设备数量和施工成本
定位精度为30cm；相对WiFi、蓝牙定位精度更高稳定性更好
防护等级IP67；满足在隧道、管廊、地铁等场景的恶劣环境中使用
运维方便；支持手机小程序配置管理，同时支持AC集中管理
安装方便：天线基站可以一起安装固定到一根安装固定到一根L型支架上，大大减少施工安装的难度和成本
供电方便，支持标准的POE48V网线供电和回传数据；减少施工布线成本
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	供电方式
	POE48V

	工作温度
	-20℃—70℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露

	功耗
	小于3W
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	主控MCU 
	ARM 32位 M4

	工作频率
	BLE：2.4GHz；UWB：3.5 to 6.5 GHz

	发射功率
	BLE：8dBm UWB：-10dBm

	协议
	BLE5.0  802.15.4

	接收灵敏度
	BLE:<-101dBm  UWB: <-110dBm

	传输距离*
	BLE：200m ； UWB：400m

	加密方式
	支持AES加密

	UWB通道
	1, 2, 3, 4, 5, 7

	UWB速率
	110 kbps, 850 kbps, 6.8 Mbps

	覆盖半径
	大于300m

	测距精度
	30cm


备注：传输距离为可视距离；
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	产品尺寸
	210*130*60

	颜色
	银色

	重量
	1200g

	材质
	铸铝

	防护等级
	IP67
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	入网方式
	LAN口（10M/100M）

	网络类型
	DHCP或静态IP

	网络传输
	UDP

	天线
	定向板状天线

	天线增益
	14dbi

	天线接口
	N母头
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	指向IP
	支持域名、IP方式

	空中升级
	支持OTA

	配置方式
	蓝牙小程序或AC配置


	UWB天线接口
	N头

	网络接口
	rg-45口
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[bookmark: _Toc118386379]1.9工作环境
1、固定于无显著摇动或冲击振动的地方；
2、使用环境无破坏绝缘防护结构的气体或蒸汽；
3、使用环境无腐蚀性。
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	配件
	JJ-U

	
	UWB双通道定位基站

	防水主机
	1台

	POE供电模块
	1个

	安装支架
	1个

	抱杆紧固件
	1副

	UWB定向天线
	2根

	馈线
	2根
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