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金桔（北京）科技有限公司
1、产品概述
金桔（北京）科技有限公司工卡式定位标签型是基于低功耗蓝牙技术的一款符合苹果iBeacon规范，兼容其它Beacon的定位标签，灵活的配置方式，使用简单。

这款设备具备以下特点功能：
· 支持蓝牙5.0和LORA双模通讯，数据传输更加灵活；
· 内置1300MaH大容量电池，续航时间长；
· 内置多种短语音，可以根据场景需求匹配实现语音播报；
· 支持佩戴到脖子上或者腰上
· 运维方便；支持手机小程序配置管理。
· IP67防水设计，防护等级高
· 充电方便 ，支持人脸识别发卡机发卡和集中充电
· 可支根据需求支持蓝牙/UWB/北斗/LORA/RFID等多种传感器灵活配置


2、产品外观
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3、应用场景
 室外、室内人员资产定位
 智慧工地、化工厂、园区等人员定位管理定位

2 / 3

4、技术指标明细
4.1电气规格
	工作电压
	3.3V~4.2V

	充电规格
	5V/0.5A

	发射功率
	BLE：8dBm LORA：17dBm 

	协议
	BLE5.0  LORALAN   

	接收灵敏度
	BLE:<-101dBm LORA: <-148dBm  

	最大电流
	<130mA@3.3V

	监听电流
	<6Ma@3.3v

	休眠功耗
	<30Ua@3.3V

	工作温度
	-20℃—60℃

	工作湿度
	0-95%，无凝露

	定位方式（可选）
	iBeacon、AOA、LORA、饭卡、门禁
iBeacon、AOA、UWB、北斗、LORA、饭卡、门禁


[bookmark: _Toc177638937]4.2工作频率
	[bookmark: _Toc177638938]LORA频率
	470-510MHz

	UWB频率
	6Ghz-6.5Ghz（可选）

	蓝牙频率
	2.4~2.485GHz

	北斗频率
	BDS：1.5611GHZ（可选）

	RFID
	30KHZ-300KHZ,也可以根据项目门禁和饭卡的芯片保持一致



4.3物理参数
	产品尺寸
	104x62.5x8.3mm

	颜色
	白色

	重量
	80g

	防水级别
	IP67

	外壳材质
	ABS

	防爆能力
	支持


[bookmark: _Toc177638939]4.4其他参数
	充电方式
	磁吸充电

	电池
	1000-1400毫安时

	充电保护
	防过充保护

	低压保护
	电池低压保护

	紧急报警
	支持，语音提示，振动

	语音播报
	支持内置多种内置短语音

	动静判断
	支持

	低电提醒
	LED闪烁，语音提示

	升级方式
	支持空中升级




[bookmark: _Toc177638940]4.5配置功能
	是否过滤
	支持

	发射频次
	支持

	移动触发
	灵敏、普通、不灵敏

	静止后发射时间
	支持



5、产品包装
60个/箱 

6、装箱清单
	配件
	IR-T10A/B/C

	
	安全模式定位标签

	主标签
	1个

	挂绳
	1根

	磁吸充电线
	1根

	合格证
	1份



7、订购信息
	产品名称
	型号
	主要功能
	备注

	工卡定位标签
	IR-T10A
	iBeacon、AOA、LORA、饭卡、门禁
	

	工卡定位标签
	IR-T10B
	iBeacon、AOA、UWB、北斗、LORA 
	

	工卡定位标签
	IR-T10C
	iBeacon、AOA、UWB、北斗、LORA、饭卡、门禁
	

	工卡定位标签
	IR-T10D
	iBeacon、AOA、北斗、LORA 
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