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产品名称：智能蓝牙LoRa室外定位数传基站
      产品型号：JJ-IS40BLOP
金桔智能（北京）科技有限公司
本规格书为说明产品目前通用规格，不具任何特殊用途、功能、可销售性保证之意；本公司保留调整有关产品功能、规格、保修信息及本文内容等的权利，恕不另行通知。
1. 产品简介
本产品为金桔智能开发的蓝牙LoRa 网关产品广域物联网前端解决方案，在低功耗蓝牙和LoRa 协议的基础上，重新开发了系统软件， 并且专门针对大部分物联网应用场景进行优化，使之更加简单、易用、可靠。基站采用直流电源供电，支持 8 路物理 RX 信道和 1 路 TX 信道，RX 信道接收灵敏度高至-147dBm，发射功率高达 27dBm，可以根据应用场景的需要，配置不同的无线发射功率、信道频点等参数，支持全双工，内置高性能腔体双工器，单天线接口，标配高增益玻璃钢天线。
本产品可广泛应用于低功耗区域物联网应用领域，如工业定位、工业温湿度、危化品泄漏、设备运行状况等，也可以用于基于低功耗广域网的智慧城市数据采集应用，如环境数据监测、消防状态监测、交通状况监测等。
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3. 产品特点
3.1 覆盖范围广：实测通信距离最大 10 公里(可视距离，依据终端类型)，常用覆盖半径 1000米
3.2 高并发量：8 个独立物理信道，接入容量大
3.3 数据率自适应：可同时支持 SF7-SF12 的数据而无需配置
3.4 双向通讯：支持全双工通信，收发异频互不干扰 	
3.5 配置灵活：可自由配置功率与通信频点 	
3.6 接收灵敏度强：接收灵敏度高达-147dBm 
3.7 数据回传可选：以太网或者 4G回传 
3.8 工业级设计：防水、防尘、防爆，接口隔离及抗电磁干扰设计
4. .规格参数
	物理参数
	产品尺寸
	216*216*70

	
	颜色
	白色

	
	重量
	主机1.5kg

	
	材质
	铸铝

	
	防护等级
	IPX7

	技术参数
	供电方式
	防水RJ45接头POE/DC12v1a5.5mm*2.5m适配器/ DC12v1a接线端子

	
	整机功率
	2W

	
	主控MCU 
	ARM 32位 M4

	
	工作频率
	2.4GHz

	
	发射功率
	蓝牙：10dBm ； LoRa：25dBm

	
	协议
	蓝牙5.0；LoRa

	
	接收灵敏度
	BLE:<-100dBm（ LoRa: <-142dBm）

	
	传输距离*
	BLE：300m（视距）; Lora: 1000m

	
	加密方式
	支持AES加密

	
	入网方式
	LAN口（10M/100M）或4G（JJ-IS40BL4GOP型号适用）

	
	网络类型
	DHCP或静态IP

	
	网络传输
	UDP/MQTT

	
	天线
	外置，玻璃钢

	
	天线接口
	N母头

	配置功能
	指向IP
	支持域名、IP方式

	
	空中升级
	支持OTA

	
	配置方式
	蓝牙小程序 或ACserver配置

	工作环境
	工作温度
	-20℃—60℃

	
	工作湿度
	≤95%RH，无凝露



5. 装箱清单
	配件
	JJ-IS40BOP
	JJ-IS40BLOP
	JJ-IS40B4GBOP
	JJ-IS40BL4GBOP

	
	室外蓝牙

	室外蓝牙LoRa
	室外蓝牙4G

	室外蓝LoRa4G

	主机
	√
	√
	√
	√

	RJ45网线防水接头
	√
	√
	√
	√

	抱杆紧固件
	√
	√
	√
	√

	蓝牙玻璃钢天线（2400-2500MHz频段）
	√
	√
	√
	√

	LoRa玻璃钢天线（470-510MHz频段）
	　
	√
	　
	√

	4G玻璃钢天线（1700-2700MHz频段）
	　
	　
	√
	√
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主机           RJ45网线防水接头      抱杆紧固件
6. 质量保证
本产品出厂前均经测试合格，可附合格证及出厂检测报告。
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